목원대학교 중앙도서관 1층 웰컴존

DID시스템 구매‧설치

과 업 지 시 서

2024. 04.

1. 구축장비 목록

No	품 명	규 격	단위	수량	비고
▣ 중앙도서관 1층 웰컴존
1	DIGITAL SIGNAGE	삼성 46"멀티 DID 4X4 베젤 3.5mm 해상도 1920x1080 밝기 500cd/㎡	EA	16
2	SIGNAGEBRACKET	CUSTOM	EA	16
3	MATRIX SWITCHER	18X18	EA	1
4	운영S/W	CUSTOM	EA	1
5	구조체 프레임 및 설비	CUSTOM	식	1
6	모니터포함	CUSTOM	EA	1

2. DIGITAL SIGNAGE 시스템

□ 각종 컨텐츠 영상, 대학 홍보 영상 등을 멀티 DID  SYSTEM에 표출하여야 한다.

□ 외부 모든 영상과 서버 영상 신호가 고해상도의 일치된 영상 신호를 지원하게 함으로써 왜곡된 영상이 표출되지 않도록 하여야 한다.

□ 운영 SERVER PC를 통하여 각 안내 SYSTEM에 디스플레이가 가능해야 한다.

3. DIGITAL SIGNAGE 시스템 부대설비

□ 각종 배선을 도면에 의거하여 정확한 위치에 설치하여야 한다.

○ 시스템 기본구성

1. 기본구성

□ 본 시스템은 기존 AV시스템과 상호 유기적인 연동성을 완벽히 갖춤 으로써 통합운영에 문제없는 시스템으로 구성되어야 하며, 추후 교체 및 성능개선에 유연하고 향후 기술발전 추세에 대비할 수 있어야 한다.

□ 모든 DIGITAL SIGNAGE 시스템은 운영PC 1대로 공동관리될 수 있도록 네트웍을 구성하여야 한다.

□ DIGITAL SIGNAGE 시스템은 실시간 대학 홍보 영상, 환영 영상, 각종 컨텐츠 영상을 시스템에 표출하는 설비로써 안정적인 시스템 운영을 할 수 있어야 한다.

2. 1층 웰컴존 DIGITAL SIGNAGE 시스템( 46" 4X4 )

□ 웰컴존에 설치되는 멀티 DID VIDEOWALL 시스템은 4X4(16장)으로 구성하며 목원대학교의 홍보, 환영 영상, 실시간 뉴스 및 날씨, 미세먼지등 컨텐츠를 표출 할 수 있어야 하며 로비라는 특성을 고려해서 회화작가의 작품등을 표출한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ 제조사 : 삼성

○ DID : 46" 멀티(베젤3.5mm)

○ 해상도 : 1,920×1,080 이상

○ 화면비율 : 16:9

○ 밝기 : 500cd/m²

○ 명암비 : 3500:1

○ 입력포트 : HDMI(2개), DisplayPort, DVI, D-SUB

□ BRACKET 크기, 구조, 재질 등은 안정성과 내구성을 고려하여 제작 하여야 한다.

□ MATRIX SWITCHER는 멀티 DID VIDEO WALL을 실시간 제어 및 컨텐츠를 PLAY시키는 시스템으로 원하는 입/출력 제어 기능을 수행하여야 하며, 영상 및 제어신호를 PLAY 할 수 있어야 한다.

□ 규격은 상위사양과 같거나 동등 이상이어야 한다.

3. 운영 SERVER PC 및 모니터

□ 운영 SERVER PC 및 모니터는 3층 방재실에 위치하며 기존 엘리베이터 홀 및 내부의 학교안내 시스템과 연동하여 사용이 가능하여야 한다.(PC는 관급자재)

□ 운영 SERVER PC는 외부 인터넷을 연결하여 제작사에서 원격 관리가 되어야 한다.

□ 규격은 다음과 같거나 동등 이상이어야 한다.

○ 운영PC CPU INTEL Core i5 이상

○ Memory : 8GB이상

○ HDD : SSD 128G이상

○ OS : WINDOWS 10 Pro이상

○ 모니터 : 24“ LED모니터 이상

4. 운영 S/W

□ 운영 Solution에서 모든 S/W는(설치된 DID포함) 통합 운영을 기본으로 한다.(기존 솔루션 연동가능)

□ 운영 S/W기능

○ 각 장비의 이미지를 나타내는 심벌(아이콘)을 표출

○ 시스템부팅시 자동 인스톨 환경설정

○ 운영시 필요포트지정 불필요한 기능방지(비밀번호지정 포함)

○ 커스터마이징(원격관리기능 변경 및 수정보완)가능 기능제공

○ 실시간 모니터링 및 스케쥴링

○ 다양한 편집 및 관리기능

-. 전체화면 표출 및 필요에 따른 분할기능지원

-. 전원제어 및 단말상태 확인

-. 다양한 포맷 지원(동영상,이미지,PPT,Flash contents)

○ 기타 시스템연동

-. 통합원격관리기능

□ 기본기능 이외의 통합제어 소프트웨어의 세부 기능은 제안사별 각자 제안한다.

5. 전기 및 네트웍라인 포설

□ 학교안내 시스템관련 전기 및 네트웍라인을 포설해야한다.

□ 포설구간 : 3층 방재실 ~ 1층 웰컴존

□ 각 시스템별 전원의 용량 및 네트웍 방식에 맞게 라인을 포설하여야 한다.

□ 통신거리 및 방식의 문제시 중간 컨버터 및 전송기를 사용 통합운영에 문제가 없도록 진행.

□ 사용전원 : 220V/60㎐

□ 전원케이블 : 소비전력등 기기 특성에 적합한 KS 규격품이어야 한다.

□ 사용LAN 케이블 : UTP CAT5E 4P이상

□ 케이블 공사시 배관 재질이 전선관일 경우 난연 KS품이어야 한다.

○ 설치계획

“설비별 기술규격 및 시스템 기본 구성”에 의거하여 시스템 구현 및 시스템 시험방안에 대한 사항을 부문별로 상세하게 제시하여야 한다.

1. 시스템 구현방안

□ 추진 중점사항

○ 표출하는 시스템으로 구성되며 모든 연계는 전용케이블 및 네트워크를 통해 정보의 원활한 교환이 가능하여야 한다.

○ 시스템 납품 후 시스템의 효율적인 운영과 유지보수가 용이하게 이루어질 수 있는 시스템 구성.

○ 시스템 납품 후 12개월(하자보증기간) 이내 제안사실과 다름이 판명될 경우 동일 성능 이상의 신제품을 제안사 부담으로 교체하여야 한다.

2. 시험 및 검수

□ 계약대상자는 아래 시험 및 검사 세부절차를 참조하여 시험 및 검수절차를 명확히 인지하고 인정시험, 검수시험 등에 대한 전반적인 시험을 하여야 한다.

□ 발생가능한 상황에 대해서 데이터를 입력하여 시험하여야 하며, 각종 유형별 시험계획서를 구체적으로 하여야 한다.

□ 시험계획서에는 시험인력, 통신시험데이터, 시험절차·방법, 시스템 튜닝 등을 포함하여야 한다.

① 인정시험

- 제품의 품질확인 및 제작자의 품질유지능력을 인정하기 위한 것으로 제조사의 시험성적서에 의한다.

- 아래 제품에 대해서는 전기통신기본법에 의한 방송통신기기 인증서 등을 포함하여야 하며 제품과 인증서 모델명이 동일하여야 한다.

시험 및 검사항목	인정시험서
삼성 멀티 DID 46" (3.5mm )	방송통신기기인증서 또는 KC인증서

② 검수시험

- 구조외관 및 수량검사

․ 납품자재의 외관 및 수량의 정확성을 검수한다.

․ 납품자재에 대하여 제작사의 S/N(고유번호) 확인한다.

- 단위 성능검사 : 항목별 단위성능검사를 시행

․ 검수시험은 납품자가 요청한 장소 또는 목원대학교에서 지정한장소에서 할 수 있다.

․ 계약상대자는 수량확인, 외관검사, 특성검사에 대한 시험을 사전에 실시하고 검수전에 검수보고서 2부를 목원대학교 검수부서에 제출하여야 한다.

- 준공검사 : 설치공사 완료 후 준공검사를 시행한다.

○ 사업관리 및 기술지원

계약대상자는 사업 착수시부터 종료시까지 단계별 사업관리를 위해 세부적인 공정계획 및 품질보증계획 등을 수립하여 효율적인 사업수행이 되도록 하여야 한다.

○ 추진일정 계획

1. 사업수행 절차에 따라 전체 및 세부 추진일정 등으로 나누어 상세하게 하여야 한다.

2. 본 사업을 수행할 인력을 추진일정 단위별로 작성 제출 하여야 한다.

○ 품질보증

1. 품질보증 활동

□ 계약 후 당사에서 규정한 품질 보증 기준을 준수하여 품질보증 활동을 하여야 하며, 품질보증 활동을 위한 품질보증 계획서, 검사 및 시험계획서 등을 당사에 제출하여 검토, 승인을 받아야 한다.

(a) 계약 후 아래의 서류를 기간내 제출하여 당사의 승인을 받아야 한다.

구분	내 용	제 출 서 류		제출 부수	제출 기한
1	시험 및 검사계획서, 절차서	검사계획서	품명 및 수량	3부
		검사절차서	검사 및 시험절차 적용 기준
2	공급자 신분 및 자격	삼성전자 공급자증명원		1부
3	기기설명서	제출도면 및 설명서		3부	자재 납품시
4	교육계획서	교육훈련 계획		1부	교육 실시 20일전
5	기 타	갑의 승인이 요구되는 사항		3부	희망 승인일 20 일전

2. 제품보장 및 서비스 지원 확약

□ 납품 시스템의 제품보장 및 서비스 지원에 대한 확약을 위하여 제조사 또는 국내 공급사로부터 받은 제품공급 확약서, 공급자 증명원 및 기술지원 확약서를 계약서류에 포함하여 제출하여야 한다.

○ 제출대상 : 로비46"멀티 DID(4X4)

□ 기술지원 확약서에는 다음사항을 포함하여야 한다.

○ 시스템 설치 시 또는 자사제품의 성능 및 타 설비 연계에 기술적인 문제 발생 시 문제 해결을 위해 제조회사 또는 제조회사에서 지정하는 업체에서 적극적인 기술지원을 한다.

○ 교육 및 기술지원은 DID 및 S/W를 설치한 업체에서 진행한다.

3. 하자담보책임

□ 계약에 의거 공급된 시스템에 대한 하자담보책임기간은 납품 후 24개월로 한다. 단, SW 하자담보 책임기간은 1년으로 한다.

□ 납품완료후 하자담보책임기간 동안 기기 성능을 보장해야 하며, 하자담보책임기간중에 발생하는 장애는 무상으로 조치해야 한다.

□ 하자담보책임기간 종료후에도 목원대학교의 요청이 있을 경우 객관적 대가 산정기준에 근거한 실비로 지원하여야 한다.

○ 자재 납품

1. 납  품

□ 계약후 자재납품에 소요되는 일정을 상세하게 제시하여야 한다.

□ 구축장소에 도착한 자재는 설치공사가 완료될 때까지 계약자가 관리책임을 진다.

□ 계약자는 납품장소가 목원대학교 중앙도서관의 1층 로비임을 감안하여 자재 운반 시 목원대학교의 안전관리수칙을 철저히 이행하여야 한다.

□ 납품자재는 계약일 기준 1년 이내에 생산된 신품이어야 한다.

□ 납품완료후 제출서류

○ 검수보고서 2부

- 검수부서로부터 수검한 검수성적서, 납품자재 사진, 장비별 일련번호, 수량 등이 명시된 보고서

○ 설명서 2부

- 시스템 운영 및 유지보수 매뉴얼

- 설치도면 등 관련도면 등

※ 각 매뉴얼은 통상의 업무용 PC에서 검색, 출력, 인쇄할 수 있도록 파일형태로 제작, USB로 제출하는 것을 포함함.

○ 교육훈련 계획

1. 계약자는 시스템 운영 및 유지보수를 위해 목원대학교 관련 직원에게 다

음과 같은 교육을 실시하여야 한다.

구 분	대 상	교 육 목 적	기간	인원
운영요원	경영지원실 운영인원	- 시스템 개요 이해 - 운영 및 컨텐츠 UPLODE방법 숙달 등	1일 이내	5명 이내
보수요원	하드웨어/ 소프트웨어 유지보수요원	- 시스템 H/W 구성 및 동작이론 이해 - 장치별 고장진단 요령 - H/W Error 분석능력 등	1일 이내	5명 이내
		- 시스템 S/W 구성 및 동작내용 이해 - 각종 S/W 사용능력 및 데이터베이스 관리 등

2. 아래의 서류를 기간 내 제출하여 목원대학교의 경영지원부서의 승인을 받

아야 한다.

구 분	제 출 서 류	제 출 부 수	제 출 기 한
1	교육훈련 계획서	2부	교육 실시 7일전

3. 교육비용은 전액 계약자 부담으로 하되, 피교육생의 체재비 및 출장여비

등은 목원대학교의 부담으로 한다.

4. 교육기간과 인원은 목원대학교의 사정에 따라 조정될 수 있으며, 경영지원

부서와 협의하고 교육계획서 승인 후 실시한다.

5. 현장 교육은 수차에 걸쳐 분할하여 시행할 수 있다.

○ 유지보수 지원계획

1. 유지보수 조직, 계획, 절차, 범위 등 설비 유지보수에 대한 종합적인 방안

을 제시하여야 한다.

□ DID별 또는 부품별 고장발생 빈도 및 발생 부품별 내구성(수명)

□ 제안사의 유지관리를 위한 조직, 인력운영, 분야별 업무분장 등

□ 하자담보책임기간내 설비별 점검항목 및 점검 계획

□ 하자담보책임기간 종료이후 유지보수 방안.

□ 하자담보책임기간 종료이후 컨텐츠 공급방안.

2. 시스템 확장이나 타 시스템 연계, S/W 업그레이드 등에 대하여 적극 지원

하여야 한다.

○보안관리 계획

1. 계약자 및 관련자는 계약을 통하여 취득한 본 장비 운용에 관한 정보 등

을 계약이행 전후를 막론하고 누설할 수 없다.

※ 누출금지 정보의 범위

▪ 학교안내 설치 구성도 및 관련 운영정보

▪ 학교안내 시스템의 내·외부 IP주소 현황

▪ 학교안내 시스템 구성현황 및 네트워크 구성도

▪ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

▪ 결과물 및 프로그램

▪ 정보보호제품(방화벽 등) 및 네트워크장비(라우터 등) 설정 정보

▪ 기타 시스템과 관련되어 취득한 통신망 시스템 정보 등

2. 계약자는 업체대표 명의의 보안서약서 및 참여인력 보안서약서를 목원대

학교에 제출하여야 하며, 제출양식은 목원대학교에 요청한다.

구 분	제 출 서 류	제 출 부 수	제 출 기 한
1	보안서약서	1부	사업 착수시

3. 보안사고로 인한 모든 법적책임 및 손해배상은 계약자가 책임을 진다.

○ 기  타

1. 추가 사항

1) 제안사는 본 사업을 위하여 필요로 하는 시스템 및 신기술 사항에 대하여 추가로 제안할 수 있으며, 추가 제안사항은 무상으로 지원하여야 한다.

□ 향후 유지보수 및 기존 빌딩안내 시스템과 통합관리에 대하여 필요한

솔루션 등

□ 추가 제공 가능한 H/W.

2. 제안제품 카탈로그

1) 제안사는 제안 제품의 카탈로그를 포함하여 제안하여야 한다.

□ 카탈로그에는 상세 기술사항이 포함되어 있어야 한다.

3. 특허 및 저작권 준수

1) 계약자는 공급하는 제품과 관련하여, 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 특허권이나 라이센스 등 지적재산권 및 저작권에 대한 제반사항을 납품전에 확인하여 공급하여야 하며, 특허 및 저작권 침해가 없어야 한다. 만약 이를 소홀히 하여 민․형사상 소송 및 손해배상이 발생할 경우 일체의 책임을 져야 한다.