		전자칠판 사용 방법(리모컨 및 전자칠판 사용방법)

<그림1> <그림2> <그림 3> <그림 4>	※ 무조건 전자교탁에 있는 전원을 모두 작동하고, 전체 전원이 켜져 있는지 꼭꼭 확인해야 무난하게 작동된다. ※ 전자칠판만 있는 강의실의 경우, 리모컨으로 음량 조절이 가능하다 ※ 음성이 나오지 않을 경우, 다음 페이지에 있는 리모컨(전자교탁만 있는 강의실) 또는 전자교탁의 터치패드에 나오는 음량조절 버튼을 사용하여 음량을 조절 가능함 1. <그림1>에 전자교탁의 화면을 송출하기 위해서는 <그림 3>와 같은 리모컨에 있는 HDMI 버튼을 누르면 전자교탁의 화면이 전자칠판으로 송출된다. 2. 전자교탁이 없는 강의실은 <그림 1>에서 파일을 누르면 USB 또는 외장하드에 있는 파일을 전자칠판으로 바로 송출시킬 수 있다. <그림 2>처럼 USB 연결 포트에 연결하여 강의자료를 바로 송출시킬 수 있음 3. <그림3>은 전자칠판의 리모컨으로, 전자교탁이 있는 강의실은 HDMI로 채널을 설정하면 전자교탁의 화면이 전자칠판으로 송출된다. 4. 앞의 방법을 사용했음에도 화면 또는 음성이 안 나올 시, 다음장에 있는 리모컨 버튼별 사용법을 보면서 했음에도 불구하고 송출이 안되면 042)829-7254로 문의 바람 ※ 무선 인터넷을 연결해 놓았으므로, 인터넷은 “앱->Chrome”을 통해 사용가능하다. ※ 전자교탁의 터치패드 화면이 나오지 않는다면 터치패드를 두 번 두드리면 나옴. ※무리하게 전자교탁을 움직일 경우, 전자교탁이 고장날 수 있으므로 현 위치에서 움직이지 말 것※